|  |
| --- |
|  |
| **ITB *– 029/2025***  **Apéndice I: Formulario de especificaciones técnicas y cumplimiento**  *(Debe ser diligenciado y presentado como un elemento esencial de su oferta)*  **LOS PROVEEDORES DEBEN INDICAR QUE LOS BIENES OFRECIDOS CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**  **MALLAS ANTIGRANIZO**  **(Para completar y enviar junto con su oferta)**  **Nombre de la Empresa: ………………………………………….** |
| |  |  | | --- | --- | | Código de Ficha | APRBOL2025-0001 | | Categoría | Agricultura protegida/Protected Agriculture | | Sub Categoría | Ag Prot - Materiales e insumos/PA - Materials and supplies | | Oficina | Bolivia | |
| |  |  | | --- | --- | | **Requerido por FAO** | **Ofertado por el proveedor** | | 1. Especificaciones Técnicas: General | | | **1.1. Nombre del producto** Mallas antigranizo: proteger los cultivos (principalmente frutales-: uva, durazno y otras), contra las granizadas que se puedan presentar por condiciones climáticas |  | | **1.2. Descripción y propósito del producto requerido** Malla antigranizo, para protección de frutales Tipo de tejido: giro inglés o gaza de vuelta Tipo de hilo: monofilamento de polietileno virgen de 0.32 mm estabilizado con rayos UV. Refuerzos laterales inferior: igual o mayores cadenetas. Ancho 2 m Largo: 1000 m Color: negro Certificación: ISO: 901:2000 BVQI |  | | **1.3. Presentación** Rollos de 2 X 1000 m |  | | **1.4. Cantidad requerida** 2000 Rollos |  | | **1.5. Fecha estimada de entrega** Preferentemente 10 a 15 días a partir de la Orden de compra. La fecha de entrega máxima es hasta finales del mes de abril de 2025 |  | | **1.6. Marca y referencia del producto ofertado (Para completar por el licitador)** |  | | **1.7. Nombre y dirección del fabricante del producto ofertado (Para completar por el licitador)** |  | | 2. Especificaciones Técnicas: Características del producto | | | **2.1. General** Tipo de hilo: monofilamento de polietileno virgen de 0.32 mm estabilizado con rayos UV. Refuerzos laterales inferior: igual o mayores cadenetas. Ancho 2 m Largo de rollo: 1000 m Color: negro Certificación: ISO: 901:2000 BVQI |  | | 3. Especificaciones Técnicas: Empaque y etiquetado | | | **3.1. Empaque** El proveedor deberá garantizar el adecuado empaque para evitar daños en los envases y pérdidas del producto hasta su entrega en los lugares definidos. |  | | **3.2. Etiquetado** En la etiqueta se debe contemplare la siguiente información: características del producto, nombre y marca registrada y la fecha de fabricación |  | | 4. Especificaciones Técnicas: Requerimientos normativos | | | **4.1. Requerimientos Nacionales** Cumplir con la normativa del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) |  | | **4.2. Requerimientos Internacionales** Cumplir con las obligaciones de ley, como trámites y costos en aduana. Certificación: ISO: 901:2000 BVQI |  | | 5. Especificaciones Técnicas: Transporte y Entrega | | | **5.1. Condiciones de Transporte** Garantizar las óptimas condiciones de transporte, velando por la seguridad. Toda pérdida o daño que pudiesen sufrir los rollos serán repuestos por el proveedor antes de su correspondiente pago. |  | | **5.2. Condiciones de Entrega** Producto en buen estado, los rollos enteros, sin daños y en estado correcto de empaque |  | | **5.3. Lugar de entrega** El costo de la oferta del producto deberá incluir el transporte al lugar de entrega (Cochabamba) |  | | 6. Especificaciones Técnicas: Certificado de Calidad | | | **6.1. Certificados requeridos** Se requieren certificados de Calidad del fabricante Certificación: ISO: 901:2000 BVQI |  | | 7. Especificaciones Técnicas: Garantía | | | **7.1. Garantía requerida** Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía (mínimo 12 meses) con la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada con su oferta detallando los términos y condiciones ofertados. |  | | 8. Especificaciones Técnicas: Otros requerimientos | | | **8.1. Especial/Específico/Otro** N/A |  | |