*RFQ – 104/2025*

**Apéndice I: Formulario de especificaciones técnicas y cumplimiento**

*(Debe ser diligenciado y presentado como un elemento esencial de su oferta)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | | | |
|  |
| **1.0.** | **INFORMACIÓN GENERAL** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Nombre del item | Casco para bombero forestal (Bullard) |  |  |
| 1.2 | Propósito de la compra | Para equipamiento para brigadas comunales y grupos de bomberos voluntarios de Pando. |  |  |
| 1.3 | Unidad de medida/Presentación | Pieza |  |  |
| 1.4 | Cantidad de items requeridos | Apéndice II |  |  |
| 1.5 | País | Bolivia |  |  |
| 1.6 | Código de Proyecto | GCP/BOL/057/SWE |  |  |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas:** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Material | Casco para bombero forestal |  |  |
| 1.2 | Dimensiones del producto | NA |  |  |
| 1.3 | Industria | Americana |  |  |
| 1.4 | Tipo de Empaque | NA |  |  |
| 1.5 | Acessórios | CON PROTECTOR DE NUCA ALA COMPLETA CON REFLECTIVOS DE SEGURIDAD |  |  |
| COSTURAS REFORZADAS + REFLECTIVOS DE |  |  |
| SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD |  |  |
| - Casco Tipo visera con Norma ANSI Z.89.1 TIPE |  |  |
| - 4 puntos de sujetador metalicos para linterna Frontal |  |  |
| - Con reflectivos de seguridad de alta calidad |  |  |
| - Protector de nuca tela Ignifuga ala completa con reflectivos |  |  |
| + PROTECTOR FACIAL CON FILTRO |  |  |
| - Tela Ignifuga con retardante de llamas |  |  |
| - con certificación |  |  |
| - con 4 respiraderos en la parte frontal |  |  |
| - Reflectivos de seguridad |  |  |
| - costuras reforzadas |  |  |
| - Doble capa |  |  |
| - Con filtro n95 activado para el humo |  |  |
| - Belcro y scrash para asegurar en la nuca. |  |  |
| - Colores Rojo |  |  |
| - colores de cascos ROJO |  |  |
| Regulador con Rached de seguridad |  |  |
| ANSI/ISEA Z89-1 |  |  |
| **2.0** | **Entrega** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 2.1 | Lugar de entrega: | Cobija, Pando. |  |  |
| 2.2 | Fecha de entrega | Indicar los días de entrega |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | | | |
|  |
| **1.0.** | **INFORMACIÓN GENERAL** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Nombre del item | Guantes de cuero de vaqueta |  |  |
| 1.2 | Propósito de la compra | Para equipamiento de brigadas comunales y grupos de bomberos voluntarios de Pando |  |  |
| 1.3 | Unidad de medida/Presentación | Pza |  |  |
| 1.4 | Cantidad de items requeridos | Apéndice II |  |  |
| 1.5 | País | Bolivia |  |  |
| 1.6 | Código de Proyecto | GCP/BOL/057/SWE |  |  |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas:** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Material | Cuero seleccionado de vaqueta |  |  |
| 1.2 | Dimensiones del producto | NA |  |  |
| 1.3 | Industria | Boliviana |  |  |
| 1.4 | Tipo de Empaque | NA |  |  |
| 1.5 | Acessórios | ·         CAÑA LARGA |  |  |
| ·         con reflextivo de seguridad |  |  |
| ·         sello de proteja sus manos brigadista forestal |  |  |
| **2.0** | **Entrega** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 2.1 | Lugar de entrega: | Cobija, Pando |  |  |
|  |  |
| 2.2 | Fecha de entrega | Indicar los días de entrega |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | | | |
|  |
| **1.0.** | **INFORMACIÓN GENERAL** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Nombre del item | Botas de combate tipo militar |  |  |
| 1.2 | Propósito de la compra | Para equipamiento de brigadas comunales y grupos de bomberos voluntarios de Pando |  |  |
| 1.3 | Unidad de medida/Presentación | Pza |  |  |
| 1.4 | Cantidad de items requeridos | Apéndice II |  |  |
| 1.5 | País | Bolivia |  |  |
| 1.6 | Código de Proyecto | GCP/BOL/057/SWE |  |  |
| **2.0.** | **Especificaciones técnicas:** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 2.1 | Material | Cuero seleccionado |  |  |
| 2.2 | Dimensiones del producto | Tallas 4 (38), 4 (40), 6 (42) |  |  |
| 2.3 | Industria | Boliviana |  |  |
| 2.4 | Tipo de Empaque | NA |  |  |
| 2.5 | Acessórios | - 100% cuero selecionado de primera calidad |  |  |
| - Color bermejo con ojales metálicos |  |  |
| - Trenzas antifla 100% algodon |  |  |
| - Puntera termoplástica |  |  |
| - Acolchonado en la parte superior de la bota |  |  |
| - Talon con cinta reflectiva |  |  |
| - Planta antideslizante. |  |  |
| - resistência e intensidad y a la abracion |  |  |
| **3.0** | **Entrega** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 3.1 | Lugar de entrega: | Cobija, Pando |  |  |
|  |
| 3.2 | Fecha de entrega | Indicar los días de entrega |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | | | |
|  |
| **1.0.** | **INFORMACIÓN GENERAL** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Nombre del item | Linterna frontal |  |  |
| 1.2 | Propósito de la compra | Para equipamiento para brigadas comunales y grupos de bomberos voluntarios de Pando. |  |  |
| 1.3 | Unidad de medida/Presentación | Pieza |  |  |
| 1.4 | Cantidad de items requeridos | Apéndice II |  |  |
| 1.5 | País | Bolivia |  |  |
| 1.6 | Código de Proyecto | GCP/BOL/057/SWE |  |  |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas:** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Material | Linterna frontal |  |  |
| 1.2 | Dimensiones del producto | NA |  |  |
| 1.3 | Industria |  |  |  |
| 1.4 | Tipo de Empaque | NA |  |  |
| 1.5 | Acessórios | - con pila recargable |  |  |
| - bandas ajustables al casco o cabeza |  |  |
| - luz led en la parte de la nuca |  |  |
| - con zoom near far |  |  |
| - luz led de ultra alta potencia chip cree. |  |  |
| - carcasa de alineacion de magnesio de alta resistencia |  |  |
| - tipo de cargador - cargador tipo usb |  |  |
| **2.0** | **Entrega** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 2.1 | Lugar de entrega: | Cobija, Pando. |  |  |
| 2.2 | Fecha de entrega | Indicar los días de entrega |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | | | |
|  |
| **1.0.** | **INFORMACIÓN GENERAL** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Nombre del item | BOMBA DE MOCHILLA FORESTAL TANQUE RIGIDO |  |  |
| 1.2 | Propósito de la compra | Para equipamiento de brigadas comunales y grupos de bomberos voluntarios de Pando |  |  |
| 1.3 | Unidad de medida/Presentación | Pza |  |  |
| 1.4 | Cantidad de items requeridos | Apéndice II |  |  |
| 1.5 | País | Bolivia |  |  |
| 1.6 | Código de Proyecto | GCP/BOL/057/SWE |  |  |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas:** | |  |  |
| 1.1 | Material | Tanque plástico rígido |  |  |
| Lanza de latón cromado |  |  |
| Bomba metalica |  |  |
| 1.2 | Dimensiones del producto | - Capacidad de 20 LTS |  |  |
|  |  |
| 1.3 | Industria | Boliviana |  |  |
| 1.4 | Tipo de Empaque | NA |  |  |
| 1.5 | Acessórios | - Depósito con nuevo diseño más ergonómico para adaptarse a la curvatura de la espalda y con apoyo para la zona lumbar. |  |  |
| - Correas acolchadas, regulables y con amarre en la cintura para mayor comodidad. |  |  |
| - Asa integrada para facilitar su transporte. |  |  |
| - Tapa hermética con válvula mejorada, para reducir el riesgo de escape y salida del líquido. |  |  |
| - Sujeción de lanza, más resistente. |  |  |
| - Sistema de montaje, más sencillo. |  |  |
| - Boquilla ajustable para modo de chorro o pulverización. |  |  |
| - Lanza de latón cromado con sistema hidroneta de doble efecto. |  |  |
| - La bomba es metálica es de doble efecto, tipo hidroneta, con empuñaduras de agarre de material plástico. |  |  |
| - Máximo alcance de chorro vertical de 7 metros y en chorro |  |  |
| horizontal, 12 metros. |  |  |
| - El alcance en pulverización es de 4 metros. |  |  |
| - Transportable a la espalda |  |  |
| **2.0** | **Entrega** | |  |  |
| 2.1 | Lugar de entrega: | Cobija, Pando |  |  |
|  |  |
| 2.2 | Fecha de entrega | Indicar los días de entrega |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | | | |
|  |
| **1.0.** | **INFORMACIÓN GENERAL** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Nombre del item | Matafuego Bombero forestal |  |  |
| 1.2 | Propósito de la compra | Para equipamiento para brigadas comunales y grupos de bomberos voluntarios de Pando. |  |  |
| 1.3 | Unidad de medida/Presentación | Pieza |  |  |
| 1.4 | Cantidad de items requeridos | Apéndice II |  |  |
| 1.5 | País | Bolivi |  |  |
| 1.6 | Código de Proyecto | GCP/BOL/057/SWE |  |  |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas:** | |  |  |
| 1.1 | Material | Material resistente al fuego |  |  |
| 1.2 | Dimensiones del producto | 30x40 cm |  |  |
| 1.3 | Industria | Boliviana |  |  |
| 1.4 | Tipo de Empaque | NA |  |  |
| 1.5 | Acessórios | Material Resistente al fuego |  |  |
| -Medida 30 X 45 cm - |  |  |
| Color negro |  |  |
| Mango de madera 140 cm de largo con la cabeza pintada de color rojo, para mayor visibilidade en el campo |  |  |
| - Material de aislamiento del fuego y el mango 24cm Largo total mango 164 cm |  |  |
| **2.0** | **Entrega** | |  |  |
| 2.1 | Lugar de entrega: | Cobija, Pando. |  |  |
| 2.2 | Fecha de entrega | Indicar días de Entrega |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | | | |
|  |
| **1.0.** | **INFORMACIÓN GENERAL** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Nombre del item | Rastrillo Bombero Frestal |  |  |
| 1.2 | Propósito de la compra | Para equipamiento de brigadas comunales y grupos de bomberos voluntarios de Pando |  |  |
| 1.3 | Unidad de medida/Presentación | Pza |  |  |
| 1.4 | Cantidad de items requeridos | Apéndice II |  |  |
| 1.5 | País | Bolivia |  |  |
| 1.6 | Código de Proyecto | GCP/BOL/057/SWE |  |  |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas:** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Material | ·  Material de acero 1045 medio carbono |  |  |
| ·  Mango de madera |  |  |
| 1.2 | Dimensiones del producto | Dientes 4 de 2.5 a 3 mm espesor |  |  |
|  |  |
| 1.3 | Industria | Boliviana |  |  |
| 1.4 | Tipo de Empaque | NA |  |  |
| 1.5 | Acessórios | • Filo con temple especial cuerpo revenido |  |  |
| • Unión de dientes con el cuerpo de la herramienta de |  |  |
| una sola pieza |  |  |
| • La unión de la cabeza de la herramienta con el mango |  |  |
| es mediante pernos |  |  |
| • Mango ergonómico de madera tratada de 1.10 m de largo |  |  |
| • cabeza pintada de color Rojo para visualizar la herramienta. |  |  |
| • Rastrillo con protector de filo y reflectivo |  |  |
| - HERRAMIENTAS AFILADA LISTA PARA TRABAJAR |  |  |
| **2.0** | **Entrega** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 2.1 | Lugar de entrega: | Cobija, Pando |  |  |
| 2.2 | Fecha de entrega | Indicar la fecha de entrega |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | | | |
|  |
| **1.0.** | **INFORMACIÓN GENERAL** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Nombre del item | Camisa y pantalón para Bombero Forestal |  |  |
| 1.2 | Propósito de la compra | Para equipamiento para brigadas comunales y grupos de bomberos voluntarios de Pando. |  |  |
| 1.3 | Unidad de medida/Presentación | Pieza |  |  |
| 1.4 | Cantidad de items requeridos | Apéndice II |  |  |
| 1.5 | País | Bolivia |  |  |
| 1.6 | Código de Proyecto | GCP/BOL/057/SWE |  |  |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas:** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Material | Camisa y pantalón para bombero forestal |  |  |
| 1.2 | Dimensiones del producto | NA |  |  |
| 1.3 | Industria | Nacional |  |  |
| 1.4 | Tipo de Empaque | NA |  |  |
| 1.5 | Acessórios | CAMISA PARA BOMBERO FORESTAL |  |  |
| - Tela antiflama |  |  |
| - color amarillo 100% algodón |  |  |
| - Doble costura |  |  |
| - Manga larga |  |  |
| - scrash en los puños |  |  |
| - Logo del cliente |  |  |
| - cinta reflectiva 5 cm ignifugo |  |  |
| PANTALON PARA BOMBERO FORESTAL |  |  |
| - Tela antiflama |  |  |
| - 100% algodón |  |  |
| - cinta reflectiva 5 cm ignifuga |  |  |
| - color verde reforzado |  |  |
| - Doble costura |  |  |
| - Refuerzo en la rodilla |  |  |
| **2.0** | **Entrega** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 2.1 | Lugar de entrega: | Cobija, Pando. |  |  |
| 2.2 | Fecha de entrega | Indicar los días de Entrega |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | | | |
|  |
| **1.0.** | **INFORMACIÓN GENERAL** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Nombre del item | Exclavina para bombero forestal |  |  |
| 1.2 | Propósito de la compra | Para equipamiento para brigadas comunales y grupos de bomberos voluntarios de Pando. |  |  |
| 1.3 | Unidad de medida/Presentación | Pieza |  |  |
| 1.4 | Cantidad de items requeridos | Apéndice II |  |  |
| 1.5 | País | Bolivia |  |  |
| 1.6 | Código de Proyecto | GCP/BOL/057/SWE |  |  |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas:** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 1.1 | Material | Exclavina para bombero forestal |  |  |
| 1.2 | Dimensiones del producto | NA |  |  |
| 1.3 | Industria | Nacional |  |  |
| 1.4 | Tipo de Empaque | NA |  |  |
| 1.5 | Acessórios | PROTECCIÓN 100 % algodón |  |  |
| - Protege el rostro, cabeza, nuca y hombros. |  |  |
| - Diseño ergonómico exclusivo para adaptarse mejor al rostro |  |  |
| - Doble capa |  |  |
| - Costuras reforzadas |  |  |
| - COLOR BLANCO |  |  |
| **2.0** | **Entrega** | | **INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR** |  |
| 2.1 | Lugar de entrega: | Cobija, Pando. |  |  |
| 2.2 | Fecha de entrega | Indcar los días de entregsa |  |  |

**INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS INDICADOS A CONTINUACIÓN PUEDE RESULTAR EN QUE SU OFERTA SEA RECHAZADA!!!**

1. **Debe completar debidamente todos los** **espacios** en el formato de especificación técnica para detallar las especificaciones que se ofrecen.

2. Su oferta debe incluir la documentación solicitada en este formulario.

**Nombre de Empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sello y Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**